Взаимосвязь параметров измерения травм ASI, HIC и AIS
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Современные страховые компании сталкиваются с проблемой оценкой вероятности получения опасных для жизни травм. По статистике на 2018 год от МВД РФ произошло 168 тыс. аварийных ситуаций на дороге, в которых были ранены 214,8 тыс. человек. В каждом из данных случаев страховая компания должна провести оценку не только ущерба, нанесённого транспортному средству, но и ущерба нанесённого здоровью гражданина. Выявление взаимосвязи между моментом аварии и вероятностью получения опасных для жизни травм позволит страховым компаниям повысить качество своих управленческих решений.
В рамках данного исследования рассматривается взаимосвязь между тремя показателями ASI (Индекс тяжести ускорения), HIC (Критерий травмы головы), AIS (Сокращённая шкала травм). Авария транспортного средства может привести к тяжёлым травмам пассажира. Существует несколько типов измерения травм, таких как ASI и HIC, данные типы сопоставляют количественное значение для травм. Количественное измерение травм необходимо для эффективного описания систем обеспечения минимального уровня безопасности при тяжёлых аварийных ситуациях.
Индекс тяжести ускорения (ASI) - это показатель степени тяжести водителя и пассажиров транспортного средства, измеряемый вовремя усовершенствования дорожных ограждений [1]. Предполагается, что ASI может варьироваться в зависимости от конфигурации удара (масса, скорость и угол удара автомобиля) и гибкости барьера. 
Критерий травмы головы (HIC) является мерой вероятности травмы головы, возникающей от удара. HIC можно использовать для оценки безопасности транспортных средств, средств индивидуальной защиты и спортивного оборудования [2].
Основная часть работы сводится к вычислению зависимости между ASI и HIC, а также их выражению через шкалу AIS.
Сокращенная шкала травм (AIS) - это анатомическая система оценки тяжести травм, которая классифицирует каждую травму по областям тела по 6-балльной шкале [3]. В отличие от предыдущих двух показателей, AIS является в большей степени порядковой шкалой, что создает дополнительные трудности при соотнесении значений ASI и HIC со значениями AIS.
В случае установления качественной взаимосвязи между показателями ASI, HIC и AIS данное исследование поможет страховым компаниям в определении оценки вероятности получения опасных для жизни травм, а также в оптимизации работы страховых компаний с дорожно-транспортными происшествиями.
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