\documentclass[usePics]{lomonosov}

\begin{thesis} 

\Title{Автоматизация удаленного сбора, передачи и распределенного хранения данных на основе закрытого блокчейна}{{Любченко\,Э.\,М.}} 

\Author{Любченко~Эльдар~Михайлович}{Студент}{Факультет ФМиАТ УЛГУ}{Ульяновск}{Россия}{nighop@yandex.ru}{Старший преподаватель кафедры ИБиТУ Клочков~Андрей~Евгениевич}

\paragraph{Ключевые слова}\mbox{}\\
Блокчейн, Распределенная система, Система хранения данных, Система сбора данных, IoT

\paragraph{Цель работы}\mbox{}\\
Улучшение безопасности сетей интернета вещей (IoT) путем использования технологии блокчейн. 

\paragraph{Задачи}\mbox{}\\
1. Использование микроконтроллеров для проведения транзакций в сети блокчейн.\mbox{}\\
2. Использование технологии Smart Contracts для проведения транзакций.\mbox{}\\
3. Использование технологии блокчейн для хранения данных.\mbox{}\\

\paragraph{Основные положения}\mbox{}\\
Технология блокчейн позволяет отказаться от централизованных систем и использовать одноранговую сеть (peer-to-peer),и, тем
самым, избавиться от единой точки отказа. Так же блокчейн является неизменяемой базой данных, ведет учет проведенных транзакций, используя ассиметричную криптографию и хеширование для подтверждения подлинности и сохранности данных соответственно.

В ~[1], исследователи сравнили две системы, построенную на технологии блокчейн и без неё. 
В то время как система без блокчейна использовала протокол MQTT, то другая использовала Smart Contracts  для соединения с сетью блокчейн.
В результате вторая система с точки зрения безопасности была лучше, так как данные в этом случае были зашифрованы, а система гарантировала целостность и сохранность данных.

Основываясь на этом имеет смысл разработать платформу, поддерживающую технологию Smart Contracts для проведения транзакций с сетью блокчейн и
позволяющую подключать дополнительную переферию и сенсоры. 
Подобная организация интернета вещей (IoT) гарантирует, что данные не будут подделаны. Сеть блокчейн является неизменяемой, а значит хранимые там данные нельзя перезаписать.

\paragraph{Область применения}\mbox{}\\
\begin{description}
	\item[$\bullet$] Умные приборы учета расходов электричества, воды , газа и.т.д. 
	\item[$\bullet$] В промышленности для сбора статистических данных с технологического оборужования.
	\item[$\bullet$] Мониторинг сетей поставок.
\end{description}

\paragraph{Заключение}\mbox{}\\
Для построения данной платформы выбор пал на микроконтроллеры серии ESP32 . Их преимущество в том, что в них интегрированы Wi-Fi и Bluetooth, для облегчения их применения в беспроводных сетях. Также имеется необходимость порта RJ45 поддержки проводного подключения к сети интернет.
 
\begin{references}
\Source  Fakhri, D. and Mutijarsa, K., 2018, October. Secure IoT Communication
              using Blockchain Technology. In 2018 International Symposium on
              Electronics and Smart Devices (ISESD) (pp. 1-6). IEEE.
\end{references}

\end{thesis}