%
%   Образец / Шаблон оформления тезиса
%
%
%   Если в тезисе каких-то разделов (картинок, списка литературы) нет, то соотвествующие команды надо закомментировать.
%   Файл для компиляции --- этот (example.tex, переименовый в фамилию автора, например, ivanov.tex).
%
%   ========================================================================================
%
%
%	Если в вашем документе нет картинок и вы хотите компилировать документ при помощи latex->dvips->ps2pdf, то уберите опцию usePics, заменив следующую строчку на
%\documentclass{lomonosov}
\documentclass[usePics]{lomonosov}
 
\begin{thesis}  % Сам тезис должен быть полностью помещен внутри окружения thesis
  
% Один автор
\Title{Автоматизация процесса формирования и ведения базы инструментальных наладок}{{Сергеев\,И.\,А.}} 

%
%	Команда авторства. Выберете ту, что отвечает вашему тезису, и, если надо, раскомментируйте ее; остальные --- удалите или закомментируйте. 
%
% Один автор 
%\Author{Иванов~Иван~Иванович}{Студент}{Факультет ВМК МГУ имени М.\,В.\,Ломоносова}{Москва}{Россия}{ivanov@cmc.msu.ru}{Петров~Петр~Петрович}
%Несколько авторв из одной организации
\Author{Сергеев~Илья~Александрович}{аспирант, программист}{ФМИАТ, НИЦ CALS-технологий,  УлГУ}{Ульяновск}{Россия}{hise73@yandex.ru}{Железнов~Олег ~Владимирович}

% Несколько авторов из разных организаций
%\AuthorM{{Иванов~Иван~Иванович}{Петров~Петр~Петрович}}{%
%	{Аспирант, факультет ВМК МГУ имени М.\,В.\,Ломоносова, Москва, Россия}{Старший научный сотрудник, Ленинградский кораблестроительный институт, Ленинград, СССР}}{ivanov@cmc.msu.ru, petrov@cmc.msu.su}

В современных экономических реалиях в центре интересов лидирующих технологических корпораций всего мира находится так называемая <<Четвертая промышленная революция>> или <<Индустрия 4.0>>. Главным аспектом <<Четвертой промышленной революции>> является цифровое производство. Цифровое производство предполагает сквозную автоматизацию процессов, включая ранние этапы разработки изделий. Сквозная автоматизация становится возможной, благодаря переводу всей информации о продукте, процессах его производства и эксплуатации в цифровой вид – создается так называемый «цифровой двойник». Это способствует применению виртуального моделирования на каждом этапе жизненного цикла изделия, которое позволяет выявить возможные проблемы в конструкции, найти оптимальные параметры технологических процессов [1] и проверить надежность конструкции при разных режимах эксплуатации. Информацию в цифровом виде легче преобразовывать и передавать, что существенно сокращает сроки разработки. 

На сегодняшний день на многих авиастроительных предприятиях стран СНГ одной из главных задач можно отметить – рациональную организацию процесса ведения инструментального хозяйства для своевременного обеспечения производственных цехов технологической оснасткой (ТО). Это является важным условием повышения эффективности технологической подготовки производства [2], поскольку от качества процесса ведения инструмента на предприятии зависят технико-экономические показатели всего предприятия.

При анализе процесса ведения инструмента в цехах механообработки авиастроительного предприятия было выявлено, что разработчик не всегда владеет информацией о наличии требуемого инструмента на предприятии. И при проектировании инструментальных наладок (ИН) разработчику приходится напрямую связываться с бюро инструментального хозяйства для уточнения информации или указывать не конкретную позицию оснастки, а её общие характеристики. Это происходит в связи с тем, что на предприятии нет средств ведения инструментов, а зарубежные разработки в данной сфере не подходят для использования на отечественных предприятиях, т. к. они не учитывают Российские стандарты (ГОСТ и ОСТ).

Для решения вышеуказанных проблем было разработано программное обеспечение по формированию и ведению базы ИН и ресурсов предприятия. В частности, разработаны следующие алгоритмы:\\
1.	Алгоритм формирования шаблонов ИН:

а)	Настройка прямого соответствия групп САПР [3] ТП «ТеМП2» и Siemens NX;

б)	Создание групп режущего инструмента;

в)	Создание шаблонов ИН;

г)	Настройка правил соединения для шаблонов ИН;

д)	Настройка правил формирования вспомогательных переходов для ИН;

е)	Настройка правил соединения оборудования и инструмента.\\
2.	Алгоритм проектирования ИН на основе шаблонов:

а)	Формирование наименования и ввод описания ИН;

б)	Выбор типа и подтипа инструмента Siemens NX;

в)	Выбор шаблона ИН;

г)	Формирование состава ИН с помощью СППР по подбору совместимых ресурсов;

д)	Редактирование параметров инструмента из состава ИН;

е)	Сохранение и экспорт ИН в CAM-проект Siemens NX [4].

%
%   Список литературы, если он есть
%
\begin{references}
\Source Бурцев\,В.\,М., Васильев\,А.\,С. (под общей ред. А.\,М.\,Дальского). Технология машиностроения. М.:~МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2001. Т.\,1. С.\,16.

\Source Аверченков\,В.\,И., Казаков\,Ю.\,М. Автоматизация проектирования технологических процессов: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., стереотип. М.:~<<ФЛИНТА>>, 2011. 

\Source Система автоматизированного проектирования технологических процессов <<Вертикаль>>: \url{https://ascon.ru/products/420/review/}.

\Source Еремин\,И. Создание пользовательских прикладных подпрограмм для NX 8.5 с помощью Open API на примере библиотеки проектирования 3D-моделей колодок ГОСТ 12198-66~// САПР и графика. 2014. \No\,8. С.\,108-109.

\end{references}

\end{thesis} % Сам тезис должен быть полностью помещен внутри окрежения thesis

 